#
Windows support drivers and programs
for the MCXUNI and WAN-HDLC cards family
(MCXUNI, WAN-HDLC, MCXPCI, MCXCPCI, MCC, MCX)

English text (Version française)

- Install the Plug & Play driver for Windows XP and above (32 bits and 64 bits). Please EXECUTE (not save) the file when required by your browser.
- Starter/demo for the MULTIPROTOCOL mode
- MULTIPROTOCOL mode (Win32 compatible API)
- AUTOMCX mode (user programs download)
- Product sticker
- Windows 2000 support
  - Install the Plug&Play driver for Windows 2000. Please EXECUTE (not save) the file when required by your browser.
- Windows NT and ISA bus support
  - Go to the Windows NT 4.0 driver directory then run "mcxsetup.exe" to install and configure the driver.
  - Firmware upgrade howto (Windows NT 4.0)

Version française (English text)

- Installer le pilote Plug & Play pour Windows XP et version ultérieurs (32 bits et 64 bits). EXECUTEZ le fichier (ne l'enregistrez pas) quand le navigateur vous le demandera.
- Introduction/demo du mode MULTIPROTOCOLE
- Mode MULTIPROTOCOLE (API compatible Win32)
- Mode AUTOMCX (embarquement de logiciels)
- Etiquette du produit
- Prise en charge de Windows 2000
  - Installer le pilote Plug&Play pour Windows 2000. EXECUTEZ le fichier (ne l'enregistrez pas) quand le navigateur vous le demandera.
- Prise en charge de Windows NT et du bus ISA
  - Ouvrir le répertoire du pilote pour Windows NT 4.0 puis cliquer sur "mcxsetup.exe" pour installer et configurer le pilote.
  - Procédure de mise à jour du firmware de la carte (Windows NT 4.0)