XRSDRV.SYS
----------
Ce driver est une adaptation du driver SRLDRV pour le support des cartes PCI xRSUNI et xRSPCI.
Cette version ne détecte pas automatiquement les cartes PCI. L'adresse base des UARTs, ainsi que le niveau d'IRQ, sont donnés par le programme ACKPCI.EXE. Dans le cas des cartes 8RSUNI et 8RSPCI, il y a deux adresses bases distinctes (ports 1 à 4 et ports 5 à 8).

Attention : Les ressources de la carte sont attribuées par le BIOS PCI du PC à la mise sous tension. Elles sont susceptibles de changer dans les cas suivant :

	- Ajout ou retrait d'une carte PCI du système.
	- Changement de slot de la carte XRSPCI.

Il peut être nécessaire dans ce cas de relancer ACKPCI.EXE et de modifier en conséquence le fichier CONFIG.SYS
Les options de la ligne de commande et les fonctions supportées sont les mêmes que pour le driver SRLDRV.SYS



Ligne à ajouter dans le fichier config.sys - Exemples
-----------------------------------------------------

Les adresses bases des UARTS et le niveau d'interruption sont donnés par le programme ACKPCI.EXE

carte 4 voies :
device= c:\xrsdrv.sys d000h, 5 /X29m49

carte 8 voies :
device= c:\xrsdrv.sys d000h, B400h, 10 /X29m49
